
NVIDIA RIVA TNT

Device Type 1
D3DFMT_X8R8G8B8	D3DFMT_A8R8G8B8	Fullscreen
	D3DFMT_D16
	D3DFMT_D24S8
	ms 0 1
	Software 1
 0
 1
D3DFMT_X8R8G8B8	D3DFMT_A8R8G8B8	Window
	D3DFMT_D16
	D3DFMT_D24S8
	ms 0 1
	Software 1
 0
 1
D3DFMT_X8R8G8B8	D3DFMT_X8R8G8B8	Fullscreen
	D3DFMT_D16
	D3DFMT_D24S8
	ms 0 1
	Software 1
 0
 1
D3DFMT_X8R8G8B8	D3DFMT_X8R8G8B8	Window
	D3DFMT_D16
	D3DFMT_D24S8
	ms 0 1
	Software 1
 0
 1
D3DFMT_R5G6B5	D3DFMT_R5G6B5	Fullscreen
	D3DFMT_D16
	ms 0 1
	Software 1
 0
 1
D3DFMT_R5G6B5	D3DFMT_R5G6B5	Window
	D3DFMT_D16
	ms 0 1
	Software 1
 0
 1
BestWindow NVIDIA RIVA TNT 0 D3DDEVTYPE_HAL
Window adapter D3DFMT_X8R8G8B8 backBuffer D3DFMT_X8R8G8B8 
( 1024 x 768 ) 85Hz window (640 x 480)

BestFullscreen NVIDIA RIVA TNT 0 D3DDEVTYPE_HAL
Fullscreen adapter D3DFMT_X8R8G8B8 backBuffer D3DFMT_X8R8G8B8 
( 640 x 480 ) 85Hz

Microsoft認定ドライバ      ○
連続的な周波数設定         ○
エミュレートドライバ       ×
16bitプライマリバッファ    ○
8bitプライマリバッファ     ○
モノラルプライマリバッファ ○
ステレオプライマリバッファ ○
16bitセカンダリバッファ    ○
8bitセカンダリバッファ     ○
モノラルセカンダリバッファ ○
ステレオセカンダリバッファ ○
セカンダリ最大サンプリングレート 44100Hz
セカンダリ最小サンプリングレート 11025Hz
